**環境省様への追加資料：四半期毎線量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 線量区分（mSv） | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 |
| 1以下 | 23,338 | 24,171 | 24,580 | 22,121 | 17,528 | 14,078 | 13,792 | 13,567 | 11,961 | 13,720 | 16,150 | 17,551 | 18,035 |
| 1を超え2以下 | 83 | 43 | 141 | 237 | 297 | 136 | 125 | 206 | 251 | 167 | 191 | 190 | 199 |
| 2を超え3以下 | 2 | 11 | 6 | 56 | 15 | 0 | 13 | 44 | 38 | 15 | 33 | 39 | 29 |
| 3を超え4以下 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 |
| 4を超え5以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計人数 | 23,423 | 24,225 | 24,727 | 22,417 | 17,840 | 14,214 | 13,930 | 13,826 | 12,250 | 13,902 | 16,385 | 17,791 | 18,270 |
| 平均線量（mSv） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 最大線量（mSv） | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 3.5 |
| 工事件名数 | 95 | 83 | 102 | 106 | 112 | 101 | 105 | 111 | 107 | 104 | 118 | 130 | 126 |

避難指示解除（避難指示解除準備区域、居住制限区域）

2016/06/12　葛尾　――――――――🔴

2016/06/14　川内　――――――――🔴

2016/07/12　南相馬　―――――――――🔴

　2017/03/31　浪江　――――――――――――――――――――――🔴

2017/03/31　飯舘　――――――――――――――――――――――🔴

2017/03/31　川俣　――――――――――――――――――――――🔴

2017/04/01　富岡　――――――――――――――――――――――🔴

　2019/04/10　大熊　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――🔴

復興拠点除染開始（帰還困難区域）

　2017/12/25　双葉　―――――――――――――――――――――――――――――――――――🔴

　2018/03/15　大熊 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――🔴

　2018/05/30　浪江 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――🔴

　2018/07/09　富岡 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――🔴

　　　　　　　　　　夜の森桜並木周辺等の除染が2017年7月から先行実施され、2019年3月に概ね完了している。

2018/09/28　飯舘 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――🔴

2018/11/20　葛尾 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――🔴

（注）2018年後半、2019年については速報で、追加登録等で修正される可能性が大きい。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 線量区分（mSv） | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 |
| 1以下 | 　 | 4 | 2 | 1,174 | 3,083 | 1,418 | 2,297 | 6,193 | 6,591 | 10,128 | 13,316 | 14,137 |
| 1を超え2以下 | 　 | 0 | 0 | 37 | 440 | 83 | 53 | 74 | 92 | 195 | 225 | 450 |
| 2を超え3以下 | 　 | 0 | 0 | 1 | 69 | 32 | 11 | 18 | 12 | 32 | 31 | 99 |
| 3を超え4以下 | 　 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 4 | 1 | 16 | 14 | 0 | 24 |
| 4を超え5以下 | 　 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5を超え7.5以下 | 　 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7.5を超え10以下 | 　 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10を超え15以下 | 　 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15を超え20以下 | 　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20を超える | 　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計人数 | 　 | 4 | 2 | 1,212 | 3,802 | 1,589 | 2,365 | 6,286 | 6,715 | 10,374 | 13,572 | 14,710 |
| 平均線量（mSv） | 　 | 0.0  | 0.1  | 0.2  | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.3  |
| 最大線量（mSv） | 　 | 0.0  | 0.1  | 2.2  | 13.4 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 4.5  | 5.1  | 2.9  | 4.0  |
| 工事件名数 | 　 | 2 | 2 | 77 | 13 | 18 | 22 | 25 | 26 | 26 | 36 | 38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 線量区分（mSv） | 2014年 | 2015年 |
| 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 |
| 1以下 | 10,411 | 15,581 | 17,785 | 15,207 | 21,942 | 26,785 | 28,670 | 27,969 |
| 1を超え2以下 | 152 | 184 | 198 | 167 | 84 | 107 | 113 | 166 |
| 2を超え3以下 | 13 | 2 | 5 | 5 | 35 | 2 | 9 | 5 |
| 3を超え4以下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4を超え5以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5を超え7.5以下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5を超え10以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10を超え15以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15を超え20以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20を超える | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計人数 | 10,576 | 15,767 | 17,988 | 15,381 | 22,070 | 26,894 | 28,792 | 28,140 |
| 平均線量（mSv） | 0.2  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 最大線量（mSv） | 2.5  | 2.2  | 3.0  | 5.7  | 3.5 | 3 | 2.6 | 2.9 |
| 工事件名数 | 38 | 39 | 56 | 62 | 98 | 73 | 87 | 93 |